<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="FCBGA266_ALT_TEX">
</package>
<package name="FCBGA266_ALT_TEX-M">
</package>
<package name="FCBGA266_ALT_TEX-L">
</package>
<package name="DRR0012E-IPC_A">
</package>
<package name="DRR0012E-IPC_B">
</package>
<package name="DRR0012E-IPC_C">
</package>
<package name="DRR0012E-MFG">
</package>
<package name="VQFN-HR28_RXV_TEX">
</package>
<package name="DBV0005A_IPC_A">
</package>
<package name="DBV0005A_IPC_B">
</package>
<package name="DBV0005A_IPC_C">
</package>
<package name="DBV0005A_MFG">
</package>
<package name="DGS10">
</package>
<package name="DGS10-L">
</package>
<package name="DGS10-M">
</package>
<package name="PDT0128A_N">
</package>
<package name="PDT0128A_M">
</package>
<package name="PDT0128A_L">
</package>
<package name="LQFP64_FT4232_FTD">
</package>
<package name="LQFP64_FT4232_FTD-M">
</package>
<package name="LQFP64_FT4232_FTD-L">
</package>
<package name="TSSOP8_MC_MCH">
</package>
<package name="TSSOP8_MC_MCH-L">
</package>
<package name="TSSOP8_MC_MCH-M">
</package>
<package name="DRY6">
</package>
<package name="RSV16">
</package>
<package name="XCA204">
</package>
<package name="WSON8">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="AWR2944ABGALTRQ1">
<pin name="ADC1"/>
<pin name="ADC2"/>
<pin name="ADC3"/>
<pin name="ADC4"/>
<pin name="ADC5"/>
<pin name="ADC6"/>
<pin name="ADC7"/>
<pin name="ADC8"/>
<pin name="ADC9"/>
<pin name="BSS_UARTA__TX" direction="pas"/>
<pin name="DSS_UARTA__RX" direction="pas"/>
<pin name="DSS_UARTA__TX" direction="pas"/>
<pin name="LVDS_TXM0"/>
<pin name="LVDS_TXM1"/>
<pin name="LVDS_TXM2_CLKM"/>
<pin name="LVDS_TXP0"/>
<pin name="LVDS_TXP1"/>
<pin name="LVDS_TXP2_CLKP"/>
<pin name="LVDS_TXP3__FRCLKM"/>
<pin name="LVDS_TXP3_FRCLKP"/>
<pin name="MCU_CLKOUT" direction="out"/>
<pin name="NERROR_OUT" direction="out"/>
<pin name="OSC_CLKOUT" direction="out"/>
<pin name="PMIC__CLKOUT" direction="out"/>
<pin name="VOUT__14APLL" direction="out"/>
<pin name="VOUT__14SYNTH" direction="out"/>
<pin name="CLKM" direction="pas"/>
<pin name="CLKP" direction="pas"/>
<pin name="MSS__MIBSPIA__HOSTIRQ" direction="pas"/>
<pin name="NRESET" direction="pas"/>
<pin name="TCK" direction="pas"/>
<pin name="TDI" direction="pas"/>
<pin name="TDO" direction="pas"/>
<pin name="TMS" direction="pas"/>
<pin name="VBGAP" direction="pas"/>
<pin name="VIDDA__10RF1" direction="pas"/>
<pin name="VNWA" direction="pas"/>
<pin name="WARM_RESET" direction="pas"/>
<pin name="CSI2__RX0CLKM"/>
<pin name="CSI2__RX0CLKP"/>
<pin name="CSI2_RX0M0"/>
<pin name="CSI2_RX0M1"/>
<pin name="CSI2_RX0P0"/>
<pin name="CSI2_RX0P1"/>
</symbol>
<symbol name="AWR2944ABGALTRQ1_D">
<pin name="VSSA_2" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_3" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_4" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_5" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_6" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_7" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_8" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_9" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_10" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_11" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_12" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_13" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_14" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_15" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_16" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_17" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_18" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_19" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_20" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_21" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_22" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_23" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_24" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_25" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_26" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_27" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_28" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_29" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_30" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_31" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_32" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_33" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_34" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_35" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_36" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_37" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_38" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_39" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_40" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_41" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_42" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_43" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_44" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_45" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_46" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_47" direction="pas"/>
<pin name="VSSA" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AWR2944ABGALTRQ1_C">
<pin name="VSS_2" direction="pas"/>
<pin name="VSS_3" direction="pas"/>
<pin name="VSS_4" direction="pas"/>
<pin name="VSS_5" direction="pas"/>
<pin name="VSS_6" direction="pas"/>
<pin name="VSS_7" direction="pas"/>
<pin name="VSS_8" direction="pas"/>
<pin name="VSS_9" direction="pas"/>
<pin name="VSS_10" direction="pas"/>
<pin name="VSS_11" direction="pas"/>
<pin name="VSS_12" direction="pas"/>
<pin name="VSS_13" direction="pas"/>
<pin name="VSS_14" direction="pas"/>
<pin name="VSS_15" direction="pas"/>
<pin name="VSS_16" direction="pas"/>
<pin name="VSS_17" direction="pas"/>
<pin name="VSS_18" direction="pas"/>
<pin name="VSS_19" direction="pas"/>
<pin name="VSS_20" direction="pas"/>
<pin name="VSS_21" direction="pas"/>
<pin name="VSS_22" direction="pas"/>
<pin name="VSS_23" direction="pas"/>
<pin name="VSS_24" direction="pas"/>
<pin name="VSS_25" direction="pas"/>
<pin name="VSS_26" direction="pas"/>
<pin name="VSS_27" direction="pas"/>
<pin name="VSS_28" direction="pas"/>
<pin name="VSS_29" direction="pas"/>
<pin name="VSS_30" direction="pas"/>
<pin name="VSS_31" direction="pas"/>
<pin name="VSS_32" direction="pas"/>
<pin name="VSS_33" direction="pas"/>
<pin name="VSS_34" direction="pas"/>
<pin name="VSS_35" direction="pas"/>
<pin name="VSS_36" direction="pas"/>
<pin name="VSS_37" direction="pas"/>
<pin name="VSS_38" direction="pas"/>
<pin name="VSS_39" direction="pas"/>
<pin name="VSS_40" direction="pas"/>
<pin name="VSS_41" direction="pas"/>
<pin name="VSS_42" direction="pas"/>
<pin name="VSS_43" direction="pas"/>
<pin name="VSS_44" direction="pas"/>
<pin name="VSS_45" direction="pas"/>
<pin name="VSS_46" direction="pas"/>
<pin name="VSS" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_2" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_3" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_4" direction="pas"/>
<pin name="VSSA_5" direction="pas"/>
<pin name="VSSA" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AWR2944ABGALTRQ1_A">
<pin name="MSS_RGMII__RD0"/>
<pin name="MSS_RGMII__RD1"/>
<pin name="MSS_RGMII__RD2"/>
<pin name="MSS_RGMII__RD3"/>
<pin name="MSS_RGMII__TD0"/>
<pin name="MSS_RGMII__TD1"/>
<pin name="MSS_RGMII__TD2"/>
<pin name="MSS_RGMII__TD3"/>
<pin name="RX1"/>
<pin name="RX2"/>
<pin name="RX3"/>
<pin name="RX4"/>
<pin name="TX1"/>
<pin name="TX2"/>
<pin name="TX3"/>
<pin name="TX4"/>
<pin name="VIOIN_2" direction="pas"/>
<pin name="VIOIN_3" direction="pas"/>
<pin name="VIOIN_4" direction="pas"/>
<pin name="VIOIN_5" direction="pas"/>
<pin name="VIOIN" direction="pas"/>
<pin name="VIOIN_18_2"/>
<pin name="VIOIN_18_3"/>
<pin name="VIOIN_18"/>
<pin name="VIOIN__18CSI"/>
<pin name="VIOIN__18LVDS"/>
<pin name="XREF_CLK0"/>
<pin name="XREF_CLK1" direction="pas"/>
<pin name="MSS_EPWMA0"/>
<pin name="MSS_EPWMA1"/>
<pin name="MSS_EPWMB0" direction="pas"/>
<pin name="MSS_GPIO__11"/>
<pin name="MSS_GPIO__17"/>
<pin name="MSS_GPIO__28"/>
<pin name="MSS_GPIO__30"/>
<pin name="MSS_GPIO__31"/>
<pin name="MSS_GPIO_0"/>
<pin name="MSS_GPIO_1"/>
<pin name="MSS_GPIO_2"/>
<pin name="MSS_GPIO_3"/>
<pin name="MSS_GPIO_4"/>
<pin name="MSS_GPIO_8"/>
<pin name="MSS_GPIO_9"/>
<pin name="MSS_I2CA__SCL"/>
<pin name="MSS_I2CA__SDA"/>
<pin name="MSS_MCANA__RX" direction="pas"/>
<pin name="MSS_MCANA__TX" direction="pas"/>
<pin name="MSS_MCANB__RX" direction="pas"/>
<pin name="MSS_MCANB__TX" direction="pas"/>
<pin name="MSS_MDIO__CLK" direction="pas"/>
<pin name="MSS_MDIO__DATA" direction="pas"/>
<pin name="MSS_MIBSPIA__CLK" direction="pas"/>
<pin name="MSS_MIBSPIA__MISO" direction="pas"/>
<pin name="MSS_MIBSPIA__MOSI" direction="pas"/>
<pin name="MSS_MIBSPIA__!CS0" direction="pas"/>
<pin name="MSS_MIBSPIB__CLK" direction="pas"/>
<pin name="MSS_MIBSPIB__MISO" direction="pas"/>
<pin name="MSS_MIBSPIB__MOSI" direction="pas"/>
<pin name="MSS_MIBSPIB__!CS0"/>
<pin name="MSS_MIBSPIB__!CS1"/>
<pin name="MSS_MIBSPIB_!CS2" direction="pas"/>
<pin name="MSS_QSPI__CLK" direction="pas"/>
<pin name="MSS_QSPI_!CS" direction="pas"/>
<pin name="MSS_QSPI_0"/>
<pin name="MSS_QSPI_1"/>
<pin name="MSS_QSPI_2"/>
<pin name="MSS_QSPI_3"/>
<pin name="MSS_RGMII__RCLK" direction="pas"/>
<pin name="MSS_RGMII__RCTL" direction="pas"/>
<pin name="MSS_RGMII__TCLK" direction="pas"/>
<pin name="MSS_RGMII__TCTL" direction="pas"/>
<pin name="MSS_RS232__RX"/>
<pin name="MSS_RS232__TX"/>
<pin name="MSS_UARTA__RX" direction="pas"/>
<pin name="MSS_UARTA__TX" direction="pas"/>
<pin name="MSS_UARTB__TX" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="AWR2944ABGALTRQ1_B">
<pin name="VDD_2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_3" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_4" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_5" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_6" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_7" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_8" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_9" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_10" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_11" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_12" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_13" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_14" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_15" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_16" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_17" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VDDA_10RF2_2" direction="pwr"/>
<pin name="VDDA_10RF2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_SRAM" direction="pwr"/>
<pin name="VDDA_18BB" direction="pwr"/>
<pin name="VDDA_18CLK" direction="pwr"/>
<pin name="VDDA_18PM" direction="pwr"/>
<pin name="VDDA_18VCO" direction="pwr"/>
<pin name="VPP" direction="pwr"/>
<pin name="VSS_2" direction="pas"/>
<pin name="VSS_3" direction="pas"/>
<pin name="VSS_4" direction="pas"/>
<pin name="VSS_5" direction="pas"/>
<pin name="VSS_6" direction="pas"/>
<pin name="VSS_7" direction="pas"/>
<pin name="VSS_8" direction="pas"/>
<pin name="VSS_9" direction="pas"/>
<pin name="VSS_10" direction="pas"/>
<pin name="VSS_11" direction="pas"/>
<pin name="VSS_12" direction="pas"/>
<pin name="VSS_13" direction="pas"/>
<pin name="VSS_14" direction="pas"/>
<pin name="VSS_15" direction="pas"/>
<pin name="VSS_16" direction="pas"/>
<pin name="VSS_17" direction="pas"/>
<pin name="VSS_18" direction="pas"/>
<pin name="VSS_19" direction="pas"/>
<pin name="VSS_20" direction="pas"/>
<pin name="VSS_21" direction="pas"/>
<pin name="VSS_22" direction="pas"/>
<pin name="VSS_23" direction="pas"/>
<pin name="VSS" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LM63625-Q1DRR">
<pin name="SW" direction="pwr"/>
<pin name="BOOT" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="RT" direction="in"/>
<pin name="VSEL" direction="in"/>
<pin name="SYNC_MODE" direction="in"/>
<pin name="RESET_N" direction="oc"/>
<pin name="FB" direction="in"/>
<pin name="AGND" direction="pwr"/>
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="pas"/>
<pin name="VIN" direction="pwr"/>
<pin name="PAD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="LP877451A1RXVR">
<pin name="SCK_SPI" direction="in"/>
<pin name="SDO_SPI" direction="out"/>
<pin name="FB_B1" direction="pas"/>
<pin name="CS_SPI/WD_DIS" direction="in"/>
<pin name="AGND_2" direction="pas"/>
<pin name="NRSTOUT" direction="out"/>
<pin name="NINT" direction="out"/>
<pin name="SDI_SPI" direction="in"/>
<pin name="VIO_LDO" direction="pas"/>
<pin name="VOUT_BST" direction="pas"/>
<pin name="SW_BST" direction="pas"/>
<pin name="PGND_B3BST" direction="pas"/>
<pin name="PVIN_B3" direction="pwr"/>
<pin name="SW_B3" direction="pas"/>
<pin name="ENABLE" direction="in"/>
<pin name="NER/GPO2" direction="pas"/>
<pin name="FB_B3"/>
<pin name="VOUT_VLDO" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pas"/>
<pin name="VCCA" direction="pwr"/>
<pin name="FB_B2" direction="pas"/>
<pin name="VMON1/GPO1" direction="pas"/>
<pin name="SYNCCLKIN" direction="in"/>
<pin name="SW_B2" direction="pas"/>
<pin name="PVIN_B2" direction="pwr"/>
<pin name="PGND_B12" direction="pas"/>
<pin name="PVIN_B1" direction="pwr"/>
<pin name="SW_B1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TPS784-Q1DBV">
<pin name="IN" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="pas"/>
<pin name="OUT" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="INA226_DGS_10">
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="A0" direction="pas"/>
<pin name="ALERT" direction="out"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL" direction="in"/>
<pin name="VS" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VBUS" direction="in"/>
<pin name="VIN-" direction="in"/>
<pin name="VIN+" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="TM4C1294NCPDTPDT_A">
<pin name="PD0"/>
<pin name="PD1"/>
<pin name="PD2"/>
<pin name="PD3"/>
<pin name="PE3"/>
<pin name="PE2"/>
<pin name="PE1"/>
<pin name="PE0"/>
<pin name="PK0"/>
<pin name="PK1"/>
<pin name="PK2"/>
<pin name="PK3"/>
<pin name="PC7"/>
<pin name="PC6"/>
<pin name="PC5"/>
<pin name="PC4"/>
<pin name="PH0"/>
<pin name="PH1"/>
<pin name="PH2"/>
<pin name="PH3"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PF0"/>
<pin name="PF1"/>
<pin name="PF2"/>
<pin name="PF3"/>
<pin name="PF4"/>
<pin name="PG0"/>
<pin name="PG1"/>
<pin name="PK7"/>
<pin name="PK6"/>
<pin name="PK5"/>
<pin name="PK4"/>
<pin name="PB2"/>
<pin name="PB3"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PC3_TDO_SWO"/>
<pin name="PC2_TDI"/>
<pin name="PC1_TMS_SWDIO"/>
<pin name="PC0_TCK_SWCLK"/>
<pin name="PJ0"/>
<pin name="PJ1"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PE4"/>
<pin name="PE5"/>
<pin name="PD4"/>
<pin name="PD5"/>
<pin name="PD6"/>
<pin name="PD7"/>
</symbol>
<symbol name="TM4C1294NCPDTPDT_B">
<pin name="PQ0"/>
<pin name="PQ1"/>
<pin name="PQ2"/>
<pin name="PQ3"/>
<pin name="PM7"/>
<pin name="PM6"/>
<pin name="PM5"/>
<pin name="PM4"/>
<pin name="PM3"/>
<pin name="PM2"/>
<pin name="PM1"/>
<pin name="PM0"/>
<pin name="PL0"/>
<pin name="PL1"/>
<pin name="PL2"/>
<pin name="PL3"/>
<pin name="PL4"/>
<pin name="PL5"/>
<pin name="PL7"/>
<pin name="PL6"/>
<pin name="PQ4"/>
<pin name="PP2"/>
<pin name="PP3"/>
<pin name="PP4"/>
<pin name="PP5"/>
<pin name="PN0"/>
<pin name="PN1"/>
<pin name="PN2"/>
<pin name="PN3"/>
<pin name="PN4"/>
<pin name="PN5"/>
<pin name="PP0"/>
<pin name="PP1"/>
</symbol>
<symbol name="TM4C1294NCPDTPDT_C">
<pin name="EN0RXIN"/>
<pin name="EN0RXIP"/>
<pin name="EN0TXON"/>
<pin name="EN0TXOP"/>
<pin name="RBIAS" direction="out"/>
<pin name="WAKE_N" direction="in"/>
<pin name="HIB_N" direction="out"/>
<pin name="XOSC0" direction="in"/>
<pin name="XOSC1" direction="out"/>
<pin name="RST_N" direction="in"/>
<pin name="OSC0" direction="in"/>
<pin name="OSC1" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="TM4C1294NCPDTPDT_D">
<pin name="VDD_2" direction="pwr"/>
<pin name="VDDA" direction="pwr"/>
<pin name="VREFA+" direction="pwr"/>
<pin name="GNDA" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_3" direction="pwr"/>
<pin name="GND_2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_4" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_5" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_6" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_7" direction="pwr"/>
<pin name="GND_3" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_8" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_9" direction="pwr"/>
<pin name="GND_4" direction="pwr"/>
<pin name="GND_5" direction="pwr"/>
<pin name="VBAT" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_10" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_11" direction="pwr"/>
<pin name="GND_6" direction="pwr"/>
<pin name="VDDC_2" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_12" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_13" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_14" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VDDC" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="FT4232HL-REEL">
<pin name="GND_2" direction="pas"/>
<pin name="OSCI" direction="in"/>
<pin name="OSCO" direction="out"/>
<pin name="VPHY" direction="pwr"/>
<pin name="GND_3" direction="pas"/>
<pin name="REF" direction="in"/>
<pin name="DM"/>
<pin name="DP"/>
<pin name="VPLL" direction="pwr"/>
<pin name="AGND" direction="pas"/>
<pin name="GND_4" direction="pas"/>
<pin name="VCORE_2" direction="pwr"/>
<pin name="TEST" direction="in"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="GND_5" direction="pas"/>
<pin name="ADBUS0"/>
<pin name="ADBUS1"/>
<pin name="ADBUS2"/>
<pin name="ADBUS3"/>
<pin name="VCCIO_2" direction="pwr"/>
<pin name="ADBUS4"/>
<pin name="ADBUS5"/>
<pin name="ADBUS6"/>
<pin name="ADBUS7"/>
<pin name="GND_6" direction="pas"/>
<pin name="BDBUS0"/>
<pin name="BDBUS1"/>
<pin name="BDBUS2"/>
<pin name="BDBUS3"/>
<pin name="BDBUS4"/>
<pin name="VCCIO_3" direction="pwr"/>
<pin name="BDBUS5"/>
<pin name="BDBUS6"/>
<pin name="BDBUS7"/>
<pin name="GND_7" direction="pas"/>
<pin name="SUSPEND" direction="out"/>
<pin name="VCORE_3" direction="pwr"/>
<pin name="CDBUS0"/>
<pin name="CDBUS1"/>
<pin name="CDBUS2"/>
<pin name="CDBUS3"/>
<pin name="VCCIO_4" direction="pwr"/>
<pin name="CDBUS4"/>
<pin name="CDBUS5"/>
<pin name="CDBUS6"/>
<pin name="CDBUS7"/>
<pin name="GND_8" direction="pas"/>
<pin name="DDBUS0"/>
<pin name="VREGOUT" direction="out"/>
<pin name="VREGIN" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="DDBUS1"/>
<pin name="DDBUS2"/>
<pin name="DDBUS3"/>
<pin name="DDBUS4"/>
<pin name="VCCIO" direction="pwr"/>
<pin name="DDBUS5"/>
<pin name="DDBUS6"/>
<pin name="DDBUS7"/>
<pin name="PWREN" direction="out"/>
<pin name="EEDATA" direction="pas"/>
<pin name="EECLK" direction="pas"/>
<pin name="EECS" direction="pas"/>
<pin name="VCORE" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="93LC46B-I/ST">
<pin name="CS" direction="pas"/>
<pin name="CLK" direction="pas"/>
<pin name="DI" direction="pas"/>
<pin name="DO" direction="pas"/>
<pin name="VSS" direction="pas"/>
<pin name="NC_2" direction="pas"/>
<pin name="NC" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TPD4E004_DRY_6">
<pin name="IO1" direction="pas"/>
<pin name="IO2" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="IO3" direction="pas"/>
<pin name="IO4" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="TS3A5018_RSV_16">
<pin name="NO1" direction="pas"/>
<pin name="COM1" direction="pas"/>
<pin name="NC2" direction="pas"/>
<pin name="NO2" direction="pas"/>
<pin name="COM2" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="COM3" direction="pas"/>
<pin name="NO3" direction="pas"/>
<pin name="NC3" direction="pas"/>
<pin name="COM4" direction="pas"/>
<pin name="NO4" direction="pas"/>
<pin name="NC4" direction="pas"/>
<pin name="!EN" direction="pas"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="NC1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="XCA204">
<pin name="GND"/>
<pin name="FB"/>
<pin name="SW"/>
<pin name="BS"/>
<pin name="IN"/>
<pin name="EN"/>
</symbol>
<symbol name="GD25B64CWAG">
<pin name="CS#"/>
<pin name="SO(IO1)"/>
<pin name="IO2"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="SI(IO2)"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="IO3"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="EP"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="AWR2944ABGALTRQ1" prefix="U">
<gates>
<gate name="A" symbol="AWR2944ABGALTRQ1"/>
<gate name="B" symbol="AWR2944ABGALTRQ1_A"/>
<gate name="C" symbol="AWR2944ABGALTRQ1_B"/>
<gate name="D" symbol="AWR2944ABGALTRQ1_C"/>
<gate name="E" symbol="AWR2944ABGALTRQ1_D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FCBGA266_ALT_TEX">
<connects>
<connect gate="A" pin="ADC1" pad="P3"/>
<connect gate="A" pin="ADC2" pad="P2"/>
<connect gate="A" pin="ADC3" pad="R3"/>
<connect gate="A" pin="ADC4" pad="R2"/>
<connect gate="A" pin="ADC5" pad="T3"/>
<connect gate="A" pin="ADC6" pad="U2"/>
<connect gate="A" pin="ADC7" pad="T1"/>
<connect gate="A" pin="ADC8" pad="T2"/>
<connect gate="A" pin="ADC9" pad="U1"/>
<connect gate="A" pin="BSS_UARTA__TX" pad="M16"/>
<connect gate="A" pin="CLKM" pad="B1"/>
<connect gate="A" pin="CLKP" pad="D1"/>
<connect gate="A" pin="CSI2_RX0M0" pad="N18"/>
<connect gate="A" pin="CSI2_RX0M1" pad="M18"/>
<connect gate="A" pin="CSI2_RX0P0" pad="N17"/>
<connect gate="A" pin="CSI2_RX0P1" pad="M17"/>
<connect gate="A" pin="CSI2__RX0CLKM" pad="L18"/>
<connect gate="A" pin="CSI2__RX0CLKP" pad="L17"/>
<connect gate="A" pin="DSS_UARTA__RX" pad="B14"/>
<connect gate="A" pin="DSS_UARTA__TX" pad="A15"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXM0" pad="F18"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXM1" pad="J18"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXM2_CLKM" pad="G18"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXP0" pad="F17"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXP1" pad="J17"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXP2_CLKP" pad="G17"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXP3_FRCLKP" pad="H17"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXP3__FRCLKM" pad="H18"/>
<connect gate="A" pin="MCU_CLKOUT" pad="R15"/>
<connect gate="A" pin="MSS__MIBSPIA__HOSTIRQ" pad="V17"/>
<connect gate="A" pin="NERROR_OUT" pad="C11"/>
<connect gate="A" pin="NRESET" pad="H16"/>
<connect gate="A" pin="OSC_CLKOUT" pad="A11"/>
<connect gate="A" pin="PMIC__CLKOUT" pad="T17"/>
<connect gate="A" pin="TCK" pad="C12"/>
<connect gate="A" pin="TDI" pad="D13"/>
<connect gate="A" pin="TDO" pad="D15"/>
<connect gate="A" pin="TMS" pad="C14"/>
<connect gate="A" pin="VBGAP" pad="K4"/>
<connect gate="A" pin="VIDDA__10RF1" pad="M4"/>
<connect gate="A" pin="VNWA" pad="V13"/>
<connect gate="A" pin="VOUT__14APLL" pad="H4"/>
<connect gate="A" pin="VOUT__14SYNTH" pad="G4"/>
<connect gate="A" pin="WARM_RESET" pad="B12"/>
<connect gate="B" pin="MSS_EPWMA0" pad="E15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_EPWMA1" pad="C18"/>
<connect gate="B" pin="MSS_EPWMB0" pad="C17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO_0" pad="B15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO_1" pad="A16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO_2" pad="G15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO_3" pad="P16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO_4" pad="L15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO_8" pad="T18"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO_9" pad="N15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO__11" pad="J15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO__17" pad="U8"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO__28" pad="R17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO__30" pad="P17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO__31" pad="U17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_I2CA__SCL" pad="U9"/>
<connect gate="B" pin="MSS_I2CA__SDA" pad="R8"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MCANA__RX" pad="D16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MCANA__TX" pad="D17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MCANB__RX" pad="A17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MCANB__TX" pad="B17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MDIO__CLK" pad="R4"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MDIO__DATA" pad="T5"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIA__!CS0" pad="T15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIA__CLK" pad="T16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIA__MISO" pad="U16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIA__MOSI" pad="U15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIB_!CS2" pad="R14"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIB__!CS0" pad="U14"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIB__!CS1" pad="V16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIB__CLK" pad="T13"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIB__MISO" pad="U13"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIB__MOSI" pad="V12"/>
<connect gate="B" pin="MSS_QSPI_!CS" pad="U12"/>
<connect gate="B" pin="MSS_QSPI_0" pad="U11"/>
<connect gate="B" pin="MSS_QSPI_1" pad="V11"/>
<connect gate="B" pin="MSS_QSPI_2" pad="T11"/>
<connect gate="B" pin="MSS_QSPI_3" pad="R12"/>
<connect gate="B" pin="MSS_QSPI__CLK" pad="R10"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__RCLK" pad="T9"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__RCTL" pad="T7"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__RD0" pad="V6"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__RD1" pad="V4"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__RD2" pad="V5"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__RD3" pad="U10"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__TCLK" pad="V3"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__TCTL" pad="R6"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__TD0" pad="U7"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__TD1" pad="U5"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__TD2" pad="U6"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__TD3" pad="U4"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RS232__RX" pad="F16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RS232__TX" pad="E17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_UARTA__RX" pad="B16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_UARTA__TX" pad="C16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_UARTB__TX" pad="A14"/>
<connect gate="B" pin="RX1" pad="M2"/>
<connect gate="B" pin="RX2" pad="K2"/>
<connect gate="B" pin="RX3" pad="H2"/>
<connect gate="B" pin="RX4" pad="F2"/>
<connect gate="B" pin="TX1" pad="B3"/>
<connect gate="B" pin="TX2" pad="B5"/>
<connect gate="B" pin="TX3" pad="B7"/>
<connect gate="B" pin="TX4" pad="B9"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN" pad="V15"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN_18" pad="V10"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN_18_2" pad="D18"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN_18_3" pad="U18"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN_2" pad="A13"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN_3" pad="B18"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN_4" pad="R18"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN_5" pad="V8"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN__18CSI" pad="K18"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN__18LVDS" pad="K17"/>
<connect gate="B" pin="XREF_CLK0" pad="B13"/>
<connect gate="B" pin="XREF_CLK1" pad="D11"/>
<connect gate="C" pin="VDD" pad="P14"/>
<connect gate="C" pin="VDDA_10RF2" pad="D7"/>
<connect gate="C" pin="VDDA_10RF2_2" pad="D6"/>
<connect gate="C" pin="VDDA_18BB" pad="P1"/>
<connect gate="C" pin="VDDA_18CLK" pad="D9"/>
<connect gate="C" pin="VDDA_18PM" pad="R1"/>
<connect gate="C" pin="VDDA_18VCO" pad="E4"/>
<connect gate="C" pin="VDD_10" pad="N6"/>
<connect gate="C" pin="VDD_11" pad="N14"/>
<connect gate="C" pin="VDD_12" pad="P6"/>
<connect gate="C" pin="VDD_13" pad="P7"/>
<connect gate="C" pin="VDD_14" pad="P9"/>
<connect gate="C" pin="VDD_15" pad="P10"/>
<connect gate="C" pin="VDD_16" pad="P11"/>
<connect gate="C" pin="VDD_17" pad="P13"/>
<connect gate="C" pin="VDD_2" pad="E12"/>
<connect gate="C" pin="VDD_3" pad="E13"/>
<connect gate="C" pin="VDD_4" pad="E14"/>
<connect gate="C" pin="VDD_5" pad="F14"/>
<connect gate="C" pin="VDD_6" pad="H14"/>
<connect gate="C" pin="VDD_7" pad="J14"/>
<connect gate="C" pin="VDD_8" pad="K14"/>
<connect gate="C" pin="VDD_9" pad="L14"/>
<connect gate="C" pin="VDD_SRAM" pad="V7"/>
<connect gate="C" pin="VPP" pad="U3"/>
<connect gate="C" pin="VSS" pad="H11"/>
<connect gate="C" pin="VSS_10" pad="F12"/>
<connect gate="C" pin="VSS_11" pad="F13"/>
<connect gate="C" pin="VSS_12" pad="G7"/>
<connect gate="C" pin="VSS_13" pad="G8"/>
<connect gate="C" pin="VSS_14" pad="G9"/>
<connect gate="C" pin="VSS_15" pad="G10"/>
<connect gate="C" pin="VSS_16" pad="G11"/>
<connect gate="C" pin="VSS_17" pad="G12"/>
<connect gate="C" pin="VSS_18" pad="G13"/>
<connect gate="C" pin="VSS_19" pad="G14"/>
<connect gate="C" pin="VSS_2" pad="A12"/>
<connect gate="C" pin="VSS_20" pad="H7"/>
<connect gate="C" pin="VSS_21" pad="H8"/>
<connect gate="C" pin="VSS_22" pad="H9"/>
<connect gate="C" pin="VSS_23" pad="H10"/>
<connect gate="C" pin="VSS_3" pad="A18"/>
<connect gate="C" pin="VSS_4" pad="E11"/>
<connect gate="C" pin="VSS_5" pad="E18"/>
<connect gate="C" pin="VSS_6" pad="F8"/>
<connect gate="C" pin="VSS_7" pad="F9"/>
<connect gate="C" pin="VSS_8" pad="F10"/>
<connect gate="C" pin="VSS_9" pad="F11"/>
<connect gate="D" pin="VSS" pad="V18"/>
<connect gate="D" pin="VSSA" pad="A8"/>
<connect gate="D" pin="VSSA_2" pad="A1"/>
<connect gate="D" pin="VSSA_3" pad="A2"/>
<connect gate="D" pin="VSSA_4" pad="A4"/>
<connect gate="D" pin="VSSA_5" pad="A6"/>
<connect gate="D" pin="VSS_10" pad="J13"/>
<connect gate="D" pin="VSS_11" pad="K7"/>
<connect gate="D" pin="VSS_12" pad="K8"/>
<connect gate="D" pin="VSS_13" pad="K9"/>
<connect gate="D" pin="VSS_14" pad="K10"/>
<connect gate="D" pin="VSS_15" pad="K11"/>
<connect gate="D" pin="VSS_16" pad="K12"/>
<connect gate="D" pin="VSS_17" pad="K13"/>
<connect gate="D" pin="VSS_18" pad="K16"/>
<connect gate="D" pin="VSS_19" pad="L7"/>
<connect gate="D" pin="VSS_2" pad="H12"/>
<connect gate="D" pin="VSS_20" pad="L8"/>
<connect gate="D" pin="VSS_21" pad="L9"/>
<connect gate="D" pin="VSS_22" pad="L10"/>
<connect gate="D" pin="VSS_23" pad="L11"/>
<connect gate="D" pin="VSS_24" pad="L12"/>
<connect gate="D" pin="VSS_25" pad="L13"/>
<connect gate="D" pin="VSS_26" pad="M7"/>
<connect gate="D" pin="VSS_27" pad="M8"/>
<connect gate="D" pin="VSS_28" pad="M9"/>
<connect gate="D" pin="VSS_29" pad="M10"/>
<connect gate="D" pin="VSS_3" pad="H13"/>
<connect gate="D" pin="VSS_30" pad="M11"/>
<connect gate="D" pin="VSS_31" pad="M12"/>
<connect gate="D" pin="VSS_32" pad="M13"/>
<connect gate="D" pin="VSS_33" pad="M14"/>
<connect gate="D" pin="VSS_34" pad="N7"/>
<connect gate="D" pin="VSS_35" pad="N8"/>
<connect gate="D" pin="VSS_36" pad="N9"/>
<connect gate="D" pin="VSS_37" pad="N10"/>
<connect gate="D" pin="VSS_38" pad="N11"/>
<connect gate="D" pin="VSS_39" pad="N12"/>
<connect gate="D" pin="VSS_4" pad="J7"/>
<connect gate="D" pin="VSS_40" pad="N13"/>
<connect gate="D" pin="VSS_41" pad="P8"/>
<connect gate="D" pin="VSS_42" pad="P12"/>
<connect gate="D" pin="VSS_43" pad="P18"/>
<connect gate="D" pin="VSS_44" pad="V2"/>
<connect gate="D" pin="VSS_45" pad="V9"/>
<connect gate="D" pin="VSS_46" pad="V14"/>
<connect gate="D" pin="VSS_5" pad="J8"/>
<connect gate="D" pin="VSS_6" pad="J9"/>
<connect gate="D" pin="VSS_7" pad="J10"/>
<connect gate="D" pin="VSS_8" pad="J11"/>
<connect gate="D" pin="VSS_9" pad="J12"/>
<connect gate="E" pin="VSSA" pad="V1"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_10" pad="C2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_11" pad="C3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_12" pad="C4"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_13" pad="C5"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_14" pad="C6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_15" pad="C7"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_16" pad="C8"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_17" pad="C9"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_18" pad="C10"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_19" pad="D2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_2" pad="A10"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_20" pad="D3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_21" pad="E1"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_22" pad="E2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_23" pad="E3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_24" pad="F3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_25" pad="F6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_26" pad="F7"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_27" pad="G1"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_28" pad="G2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_29" pad="G3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_3" pad="B2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_30" pad="G6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_31" pad="H3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_32" pad="H6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_33" pad="J1"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_34" pad="J2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_35" pad="J3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_36" pad="J6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_37" pad="K3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_38" pad="K6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_39" pad="L1"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_4" pad="B4"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_40" pad="L2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_41" pad="L3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_42" pad="L6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_43" pad="M3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_44" pad="M6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_45" pad="N1"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_46" pad="N2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_47" pad="N3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_5" pad="B6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_6" pad="B8"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_7" pad="B10"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_8" pad="B11"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_9" pad="C1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="AWR2944ABGALTRQ1"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Texas Instruments"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="FCBGA266_ALT_TEX-M" package="FCBGA266_ALT_TEX-M">
<connects>
<connect gate="A" pin="ADC1" pad="P3"/>
<connect gate="A" pin="ADC2" pad="P2"/>
<connect gate="A" pin="ADC3" pad="R3"/>
<connect gate="A" pin="ADC4" pad="R2"/>
<connect gate="A" pin="ADC5" pad="T3"/>
<connect gate="A" pin="ADC6" pad="U2"/>
<connect gate="A" pin="ADC7" pad="T1"/>
<connect gate="A" pin="ADC8" pad="T2"/>
<connect gate="A" pin="ADC9" pad="U1"/>
<connect gate="A" pin="BSS_UARTA__TX" pad="M16"/>
<connect gate="A" pin="CLKM" pad="B1"/>
<connect gate="A" pin="CLKP" pad="D1"/>
<connect gate="A" pin="CSI2_RX0M0" pad="N18"/>
<connect gate="A" pin="CSI2_RX0M1" pad="M18"/>
<connect gate="A" pin="CSI2_RX0P0" pad="N17"/>
<connect gate="A" pin="CSI2_RX0P1" pad="M17"/>
<connect gate="A" pin="CSI2__RX0CLKM" pad="L18"/>
<connect gate="A" pin="CSI2__RX0CLKP" pad="L17"/>
<connect gate="A" pin="DSS_UARTA__RX" pad="B14"/>
<connect gate="A" pin="DSS_UARTA__TX" pad="A15"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXM0" pad="F18"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXM1" pad="J18"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXM2_CLKM" pad="G18"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXP0" pad="F17"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXP1" pad="J17"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXP2_CLKP" pad="G17"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXP3_FRCLKP" pad="H17"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXP3__FRCLKM" pad="H18"/>
<connect gate="A" pin="MCU_CLKOUT" pad="R15"/>
<connect gate="A" pin="MSS__MIBSPIA__HOSTIRQ" pad="V17"/>
<connect gate="A" pin="NERROR_OUT" pad="C11"/>
<connect gate="A" pin="NRESET" pad="H16"/>
<connect gate="A" pin="OSC_CLKOUT" pad="A11"/>
<connect gate="A" pin="PMIC__CLKOUT" pad="T17"/>
<connect gate="A" pin="TCK" pad="C12"/>
<connect gate="A" pin="TDI" pad="D13"/>
<connect gate="A" pin="TDO" pad="D15"/>
<connect gate="A" pin="TMS" pad="C14"/>
<connect gate="A" pin="VBGAP" pad="K4"/>
<connect gate="A" pin="VIDDA__10RF1" pad="M4"/>
<connect gate="A" pin="VNWA" pad="V13"/>
<connect gate="A" pin="VOUT__14APLL" pad="H4"/>
<connect gate="A" pin="VOUT__14SYNTH" pad="G4"/>
<connect gate="A" pin="WARM_RESET" pad="B12"/>
<connect gate="B" pin="MSS_EPWMA0" pad="E15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_EPWMA1" pad="C18"/>
<connect gate="B" pin="MSS_EPWMB0" pad="C17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO_0" pad="B15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO_1" pad="A16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO_2" pad="G15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO_3" pad="P16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO_4" pad="L15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO_8" pad="T18"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO_9" pad="N15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO__11" pad="J15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO__17" pad="U8"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO__28" pad="R17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO__30" pad="P17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO__31" pad="U17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_I2CA__SCL" pad="U9"/>
<connect gate="B" pin="MSS_I2CA__SDA" pad="R8"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MCANA__RX" pad="D16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MCANA__TX" pad="D17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MCANB__RX" pad="A17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MCANB__TX" pad="B17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MDIO__CLK" pad="R4"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MDIO__DATA" pad="T5"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIA__!CS0" pad="T15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIA__CLK" pad="T16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIA__MISO" pad="U16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIA__MOSI" pad="U15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIB_!CS2" pad="R14"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIB__!CS0" pad="U14"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIB__!CS1" pad="V16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIB__CLK" pad="T13"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIB__MISO" pad="U13"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIB__MOSI" pad="V12"/>
<connect gate="B" pin="MSS_QSPI_!CS" pad="U12"/>
<connect gate="B" pin="MSS_QSPI_0" pad="U11"/>
<connect gate="B" pin="MSS_QSPI_1" pad="V11"/>
<connect gate="B" pin="MSS_QSPI_2" pad="T11"/>
<connect gate="B" pin="MSS_QSPI_3" pad="R12"/>
<connect gate="B" pin="MSS_QSPI__CLK" pad="R10"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__RCLK" pad="T9"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__RCTL" pad="T7"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__RD0" pad="V6"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__RD1" pad="V4"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__RD2" pad="V5"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__RD3" pad="U10"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__TCLK" pad="V3"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__TCTL" pad="R6"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__TD0" pad="U7"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__TD1" pad="U5"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__TD2" pad="U6"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__TD3" pad="U4"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RS232__RX" pad="F16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RS232__TX" pad="E17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_UARTA__RX" pad="B16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_UARTA__TX" pad="C16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_UARTB__TX" pad="A14"/>
<connect gate="B" pin="RX1" pad="M2"/>
<connect gate="B" pin="RX2" pad="K2"/>
<connect gate="B" pin="RX3" pad="H2"/>
<connect gate="B" pin="RX4" pad="F2"/>
<connect gate="B" pin="TX1" pad="B3"/>
<connect gate="B" pin="TX2" pad="B5"/>
<connect gate="B" pin="TX3" pad="B7"/>
<connect gate="B" pin="TX4" pad="B9"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN" pad="V15"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN_18" pad="V10"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN_18_2" pad="D18"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN_18_3" pad="U18"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN_2" pad="A13"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN_3" pad="B18"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN_4" pad="R18"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN_5" pad="V8"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN__18CSI" pad="K18"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN__18LVDS" pad="K17"/>
<connect gate="B" pin="XREF_CLK0" pad="B13"/>
<connect gate="B" pin="XREF_CLK1" pad="D11"/>
<connect gate="C" pin="VDD" pad="P14"/>
<connect gate="C" pin="VDDA_10RF2" pad="D7"/>
<connect gate="C" pin="VDDA_10RF2_2" pad="D6"/>
<connect gate="C" pin="VDDA_18BB" pad="P1"/>
<connect gate="C" pin="VDDA_18CLK" pad="D9"/>
<connect gate="C" pin="VDDA_18PM" pad="R1"/>
<connect gate="C" pin="VDDA_18VCO" pad="E4"/>
<connect gate="C" pin="VDD_10" pad="N6"/>
<connect gate="C" pin="VDD_11" pad="N14"/>
<connect gate="C" pin="VDD_12" pad="P6"/>
<connect gate="C" pin="VDD_13" pad="P7"/>
<connect gate="C" pin="VDD_14" pad="P9"/>
<connect gate="C" pin="VDD_15" pad="P10"/>
<connect gate="C" pin="VDD_16" pad="P11"/>
<connect gate="C" pin="VDD_17" pad="P13"/>
<connect gate="C" pin="VDD_2" pad="E12"/>
<connect gate="C" pin="VDD_3" pad="E13"/>
<connect gate="C" pin="VDD_4" pad="E14"/>
<connect gate="C" pin="VDD_5" pad="F14"/>
<connect gate="C" pin="VDD_6" pad="H14"/>
<connect gate="C" pin="VDD_7" pad="J14"/>
<connect gate="C" pin="VDD_8" pad="K14"/>
<connect gate="C" pin="VDD_9" pad="L14"/>
<connect gate="C" pin="VDD_SRAM" pad="V7"/>
<connect gate="C" pin="VPP" pad="U3"/>
<connect gate="C" pin="VSS" pad="H11"/>
<connect gate="C" pin="VSS_10" pad="F12"/>
<connect gate="C" pin="VSS_11" pad="F13"/>
<connect gate="C" pin="VSS_12" pad="G7"/>
<connect gate="C" pin="VSS_13" pad="G8"/>
<connect gate="C" pin="VSS_14" pad="G9"/>
<connect gate="C" pin="VSS_15" pad="G10"/>
<connect gate="C" pin="VSS_16" pad="G11"/>
<connect gate="C" pin="VSS_17" pad="G12"/>
<connect gate="C" pin="VSS_18" pad="G13"/>
<connect gate="C" pin="VSS_19" pad="G14"/>
<connect gate="C" pin="VSS_2" pad="A12"/>
<connect gate="C" pin="VSS_20" pad="H7"/>
<connect gate="C" pin="VSS_21" pad="H8"/>
<connect gate="C" pin="VSS_22" pad="H9"/>
<connect gate="C" pin="VSS_23" pad="H10"/>
<connect gate="C" pin="VSS_3" pad="A18"/>
<connect gate="C" pin="VSS_4" pad="E11"/>
<connect gate="C" pin="VSS_5" pad="E18"/>
<connect gate="C" pin="VSS_6" pad="F8"/>
<connect gate="C" pin="VSS_7" pad="F9"/>
<connect gate="C" pin="VSS_8" pad="F10"/>
<connect gate="C" pin="VSS_9" pad="F11"/>
<connect gate="D" pin="VSS" pad="V18"/>
<connect gate="D" pin="VSSA" pad="A8"/>
<connect gate="D" pin="VSSA_2" pad="A1"/>
<connect gate="D" pin="VSSA_3" pad="A2"/>
<connect gate="D" pin="VSSA_4" pad="A4"/>
<connect gate="D" pin="VSSA_5" pad="A6"/>
<connect gate="D" pin="VSS_10" pad="J13"/>
<connect gate="D" pin="VSS_11" pad="K7"/>
<connect gate="D" pin="VSS_12" pad="K8"/>
<connect gate="D" pin="VSS_13" pad="K9"/>
<connect gate="D" pin="VSS_14" pad="K10"/>
<connect gate="D" pin="VSS_15" pad="K11"/>
<connect gate="D" pin="VSS_16" pad="K12"/>
<connect gate="D" pin="VSS_17" pad="K13"/>
<connect gate="D" pin="VSS_18" pad="K16"/>
<connect gate="D" pin="VSS_19" pad="L7"/>
<connect gate="D" pin="VSS_2" pad="H12"/>
<connect gate="D" pin="VSS_20" pad="L8"/>
<connect gate="D" pin="VSS_21" pad="L9"/>
<connect gate="D" pin="VSS_22" pad="L10"/>
<connect gate="D" pin="VSS_23" pad="L11"/>
<connect gate="D" pin="VSS_24" pad="L12"/>
<connect gate="D" pin="VSS_25" pad="L13"/>
<connect gate="D" pin="VSS_26" pad="M7"/>
<connect gate="D" pin="VSS_27" pad="M8"/>
<connect gate="D" pin="VSS_28" pad="M9"/>
<connect gate="D" pin="VSS_29" pad="M10"/>
<connect gate="D" pin="VSS_3" pad="H13"/>
<connect gate="D" pin="VSS_30" pad="M11"/>
<connect gate="D" pin="VSS_31" pad="M12"/>
<connect gate="D" pin="VSS_32" pad="M13"/>
<connect gate="D" pin="VSS_33" pad="M14"/>
<connect gate="D" pin="VSS_34" pad="N7"/>
<connect gate="D" pin="VSS_35" pad="N8"/>
<connect gate="D" pin="VSS_36" pad="N9"/>
<connect gate="D" pin="VSS_37" pad="N10"/>
<connect gate="D" pin="VSS_38" pad="N11"/>
<connect gate="D" pin="VSS_39" pad="N12"/>
<connect gate="D" pin="VSS_4" pad="J7"/>
<connect gate="D" pin="VSS_40" pad="N13"/>
<connect gate="D" pin="VSS_41" pad="P8"/>
<connect gate="D" pin="VSS_42" pad="P12"/>
<connect gate="D" pin="VSS_43" pad="P18"/>
<connect gate="D" pin="VSS_44" pad="V2"/>
<connect gate="D" pin="VSS_45" pad="V9"/>
<connect gate="D" pin="VSS_46" pad="V14"/>
<connect gate="D" pin="VSS_5" pad="J8"/>
<connect gate="D" pin="VSS_6" pad="J9"/>
<connect gate="D" pin="VSS_7" pad="J10"/>
<connect gate="D" pin="VSS_8" pad="J11"/>
<connect gate="D" pin="VSS_9" pad="J12"/>
<connect gate="E" pin="VSSA" pad="V1"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_10" pad="C2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_11" pad="C3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_12" pad="C4"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_13" pad="C5"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_14" pad="C6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_15" pad="C7"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_16" pad="C8"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_17" pad="C9"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_18" pad="C10"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_19" pad="D2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_2" pad="A10"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_20" pad="D3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_21" pad="E1"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_22" pad="E2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_23" pad="E3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_24" pad="F3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_25" pad="F6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_26" pad="F7"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_27" pad="G1"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_28" pad="G2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_29" pad="G3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_3" pad="B2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_30" pad="G6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_31" pad="H3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_32" pad="H6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_33" pad="J1"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_34" pad="J2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_35" pad="J3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_36" pad="J6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_37" pad="K3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_38" pad="K6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_39" pad="L1"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_4" pad="B4"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_40" pad="L2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_41" pad="L3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_42" pad="L6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_43" pad="M3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_44" pad="M6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_45" pad="N1"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_46" pad="N2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_47" pad="N3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_5" pad="B6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_6" pad="B8"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_7" pad="B10"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_8" pad="B11"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_9" pad="C1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="AWR2944ABGALTRQ1"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Texas Instruments"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="FCBGA266_ALT_TEX-L" package="FCBGA266_ALT_TEX-L">
<connects>
<connect gate="A" pin="ADC1" pad="P3"/>
<connect gate="A" pin="ADC2" pad="P2"/>
<connect gate="A" pin="ADC3" pad="R3"/>
<connect gate="A" pin="ADC4" pad="R2"/>
<connect gate="A" pin="ADC5" pad="T3"/>
<connect gate="A" pin="ADC6" pad="U2"/>
<connect gate="A" pin="ADC7" pad="T1"/>
<connect gate="A" pin="ADC8" pad="T2"/>
<connect gate="A" pin="ADC9" pad="U1"/>
<connect gate="A" pin="BSS_UARTA__TX" pad="M16"/>
<connect gate="A" pin="CLKM" pad="B1"/>
<connect gate="A" pin="CLKP" pad="D1"/>
<connect gate="A" pin="CSI2_RX0M0" pad="N18"/>
<connect gate="A" pin="CSI2_RX0M1" pad="M18"/>
<connect gate="A" pin="CSI2_RX0P0" pad="N17"/>
<connect gate="A" pin="CSI2_RX0P1" pad="M17"/>
<connect gate="A" pin="CSI2__RX0CLKM" pad="L18"/>
<connect gate="A" pin="CSI2__RX0CLKP" pad="L17"/>
<connect gate="A" pin="DSS_UARTA__RX" pad="B14"/>
<connect gate="A" pin="DSS_UARTA__TX" pad="A15"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXM0" pad="F18"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXM1" pad="J18"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXM2_CLKM" pad="G18"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXP0" pad="F17"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXP1" pad="J17"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXP2_CLKP" pad="G17"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXP3_FRCLKP" pad="H17"/>
<connect gate="A" pin="LVDS_TXP3__FRCLKM" pad="H18"/>
<connect gate="A" pin="MCU_CLKOUT" pad="R15"/>
<connect gate="A" pin="MSS__MIBSPIA__HOSTIRQ" pad="V17"/>
<connect gate="A" pin="NERROR_OUT" pad="C11"/>
<connect gate="A" pin="NRESET" pad="H16"/>
<connect gate="A" pin="OSC_CLKOUT" pad="A11"/>
<connect gate="A" pin="PMIC__CLKOUT" pad="T17"/>
<connect gate="A" pin="TCK" pad="C12"/>
<connect gate="A" pin="TDI" pad="D13"/>
<connect gate="A" pin="TDO" pad="D15"/>
<connect gate="A" pin="TMS" pad="C14"/>
<connect gate="A" pin="VBGAP" pad="K4"/>
<connect gate="A" pin="VIDDA__10RF1" pad="M4"/>
<connect gate="A" pin="VNWA" pad="V13"/>
<connect gate="A" pin="VOUT__14APLL" pad="H4"/>
<connect gate="A" pin="VOUT__14SYNTH" pad="G4"/>
<connect gate="A" pin="WARM_RESET" pad="B12"/>
<connect gate="B" pin="MSS_EPWMA0" pad="E15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_EPWMA1" pad="C18"/>
<connect gate="B" pin="MSS_EPWMB0" pad="C17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO_0" pad="B15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO_1" pad="A16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO_2" pad="G15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO_3" pad="P16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO_4" pad="L15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO_8" pad="T18"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO_9" pad="N15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO__11" pad="J15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO__17" pad="U8"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO__28" pad="R17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO__30" pad="P17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_GPIO__31" pad="U17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_I2CA__SCL" pad="U9"/>
<connect gate="B" pin="MSS_I2CA__SDA" pad="R8"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MCANA__RX" pad="D16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MCANA__TX" pad="D17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MCANB__RX" pad="A17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MCANB__TX" pad="B17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MDIO__CLK" pad="R4"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MDIO__DATA" pad="T5"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIA__!CS0" pad="T15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIA__CLK" pad="T16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIA__MISO" pad="U16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIA__MOSI" pad="U15"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIB_!CS2" pad="R14"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIB__!CS0" pad="U14"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIB__!CS1" pad="V16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIB__CLK" pad="T13"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIB__MISO" pad="U13"/>
<connect gate="B" pin="MSS_MIBSPIB__MOSI" pad="V12"/>
<connect gate="B" pin="MSS_QSPI_!CS" pad="U12"/>
<connect gate="B" pin="MSS_QSPI_0" pad="U11"/>
<connect gate="B" pin="MSS_QSPI_1" pad="V11"/>
<connect gate="B" pin="MSS_QSPI_2" pad="T11"/>
<connect gate="B" pin="MSS_QSPI_3" pad="R12"/>
<connect gate="B" pin="MSS_QSPI__CLK" pad="R10"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__RCLK" pad="T9"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__RCTL" pad="T7"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__RD0" pad="V6"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__RD1" pad="V4"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__RD2" pad="V5"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__RD3" pad="U10"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__TCLK" pad="V3"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__TCTL" pad="R6"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__TD0" pad="U7"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__TD1" pad="U5"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__TD2" pad="U6"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RGMII__TD3" pad="U4"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RS232__RX" pad="F16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_RS232__TX" pad="E17"/>
<connect gate="B" pin="MSS_UARTA__RX" pad="B16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_UARTA__TX" pad="C16"/>
<connect gate="B" pin="MSS_UARTB__TX" pad="A14"/>
<connect gate="B" pin="RX1" pad="M2"/>
<connect gate="B" pin="RX2" pad="K2"/>
<connect gate="B" pin="RX3" pad="H2"/>
<connect gate="B" pin="RX4" pad="F2"/>
<connect gate="B" pin="TX1" pad="B3"/>
<connect gate="B" pin="TX2" pad="B5"/>
<connect gate="B" pin="TX3" pad="B7"/>
<connect gate="B" pin="TX4" pad="B9"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN" pad="V15"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN_18" pad="V10"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN_18_2" pad="D18"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN_18_3" pad="U18"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN_2" pad="A13"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN_3" pad="B18"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN_4" pad="R18"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN_5" pad="V8"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN__18CSI" pad="K18"/>
<connect gate="B" pin="VIOIN__18LVDS" pad="K17"/>
<connect gate="B" pin="XREF_CLK0" pad="B13"/>
<connect gate="B" pin="XREF_CLK1" pad="D11"/>
<connect gate="C" pin="VDD" pad="P14"/>
<connect gate="C" pin="VDDA_10RF2" pad="D7"/>
<connect gate="C" pin="VDDA_10RF2_2" pad="D6"/>
<connect gate="C" pin="VDDA_18BB" pad="P1"/>
<connect gate="C" pin="VDDA_18CLK" pad="D9"/>
<connect gate="C" pin="VDDA_18PM" pad="R1"/>
<connect gate="C" pin="VDDA_18VCO" pad="E4"/>
<connect gate="C" pin="VDD_10" pad="N6"/>
<connect gate="C" pin="VDD_11" pad="N14"/>
<connect gate="C" pin="VDD_12" pad="P6"/>
<connect gate="C" pin="VDD_13" pad="P7"/>
<connect gate="C" pin="VDD_14" pad="P9"/>
<connect gate="C" pin="VDD_15" pad="P10"/>
<connect gate="C" pin="VDD_16" pad="P11"/>
<connect gate="C" pin="VDD_17" pad="P13"/>
<connect gate="C" pin="VDD_2" pad="E12"/>
<connect gate="C" pin="VDD_3" pad="E13"/>
<connect gate="C" pin="VDD_4" pad="E14"/>
<connect gate="C" pin="VDD_5" pad="F14"/>
<connect gate="C" pin="VDD_6" pad="H14"/>
<connect gate="C" pin="VDD_7" pad="J14"/>
<connect gate="C" pin="VDD_8" pad="K14"/>
<connect gate="C" pin="VDD_9" pad="L14"/>
<connect gate="C" pin="VDD_SRAM" pad="V7"/>
<connect gate="C" pin="VPP" pad="U3"/>
<connect gate="C" pin="VSS" pad="H11"/>
<connect gate="C" pin="VSS_10" pad="F12"/>
<connect gate="C" pin="VSS_11" pad="F13"/>
<connect gate="C" pin="VSS_12" pad="G7"/>
<connect gate="C" pin="VSS_13" pad="G8"/>
<connect gate="C" pin="VSS_14" pad="G9"/>
<connect gate="C" pin="VSS_15" pad="G10"/>
<connect gate="C" pin="VSS_16" pad="G11"/>
<connect gate="C" pin="VSS_17" pad="G12"/>
<connect gate="C" pin="VSS_18" pad="G13"/>
<connect gate="C" pin="VSS_19" pad="G14"/>
<connect gate="C" pin="VSS_2" pad="A12"/>
<connect gate="C" pin="VSS_20" pad="H7"/>
<connect gate="C" pin="VSS_21" pad="H8"/>
<connect gate="C" pin="VSS_22" pad="H9"/>
<connect gate="C" pin="VSS_23" pad="H10"/>
<connect gate="C" pin="VSS_3" pad="A18"/>
<connect gate="C" pin="VSS_4" pad="E11"/>
<connect gate="C" pin="VSS_5" pad="E18"/>
<connect gate="C" pin="VSS_6" pad="F8"/>
<connect gate="C" pin="VSS_7" pad="F9"/>
<connect gate="C" pin="VSS_8" pad="F10"/>
<connect gate="C" pin="VSS_9" pad="F11"/>
<connect gate="D" pin="VSS" pad="V18"/>
<connect gate="D" pin="VSSA" pad="A8"/>
<connect gate="D" pin="VSSA_2" pad="A1"/>
<connect gate="D" pin="VSSA_3" pad="A2"/>
<connect gate="D" pin="VSSA_4" pad="A4"/>
<connect gate="D" pin="VSSA_5" pad="A6"/>
<connect gate="D" pin="VSS_10" pad="J13"/>
<connect gate="D" pin="VSS_11" pad="K7"/>
<connect gate="D" pin="VSS_12" pad="K8"/>
<connect gate="D" pin="VSS_13" pad="K9"/>
<connect gate="D" pin="VSS_14" pad="K10"/>
<connect gate="D" pin="VSS_15" pad="K11"/>
<connect gate="D" pin="VSS_16" pad="K12"/>
<connect gate="D" pin="VSS_17" pad="K13"/>
<connect gate="D" pin="VSS_18" pad="K16"/>
<connect gate="D" pin="VSS_19" pad="L7"/>
<connect gate="D" pin="VSS_2" pad="H12"/>
<connect gate="D" pin="VSS_20" pad="L8"/>
<connect gate="D" pin="VSS_21" pad="L9"/>
<connect gate="D" pin="VSS_22" pad="L10"/>
<connect gate="D" pin="VSS_23" pad="L11"/>
<connect gate="D" pin="VSS_24" pad="L12"/>
<connect gate="D" pin="VSS_25" pad="L13"/>
<connect gate="D" pin="VSS_26" pad="M7"/>
<connect gate="D" pin="VSS_27" pad="M8"/>
<connect gate="D" pin="VSS_28" pad="M9"/>
<connect gate="D" pin="VSS_29" pad="M10"/>
<connect gate="D" pin="VSS_3" pad="H13"/>
<connect gate="D" pin="VSS_30" pad="M11"/>
<connect gate="D" pin="VSS_31" pad="M12"/>
<connect gate="D" pin="VSS_32" pad="M13"/>
<connect gate="D" pin="VSS_33" pad="M14"/>
<connect gate="D" pin="VSS_34" pad="N7"/>
<connect gate="D" pin="VSS_35" pad="N8"/>
<connect gate="D" pin="VSS_36" pad="N9"/>
<connect gate="D" pin="VSS_37" pad="N10"/>
<connect gate="D" pin="VSS_38" pad="N11"/>
<connect gate="D" pin="VSS_39" pad="N12"/>
<connect gate="D" pin="VSS_4" pad="J7"/>
<connect gate="D" pin="VSS_40" pad="N13"/>
<connect gate="D" pin="VSS_41" pad="P8"/>
<connect gate="D" pin="VSS_42" pad="P12"/>
<connect gate="D" pin="VSS_43" pad="P18"/>
<connect gate="D" pin="VSS_44" pad="V2"/>
<connect gate="D" pin="VSS_45" pad="V9"/>
<connect gate="D" pin="VSS_46" pad="V14"/>
<connect gate="D" pin="VSS_5" pad="J8"/>
<connect gate="D" pin="VSS_6" pad="J9"/>
<connect gate="D" pin="VSS_7" pad="J10"/>
<connect gate="D" pin="VSS_8" pad="J11"/>
<connect gate="D" pin="VSS_9" pad="J12"/>
<connect gate="E" pin="VSSA" pad="V1"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_10" pad="C2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_11" pad="C3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_12" pad="C4"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_13" pad="C5"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_14" pad="C6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_15" pad="C7"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_16" pad="C8"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_17" pad="C9"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_18" pad="C10"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_19" pad="D2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_2" pad="A10"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_20" pad="D3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_21" pad="E1"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_22" pad="E2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_23" pad="E3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_24" pad="F3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_25" pad="F6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_26" pad="F7"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_27" pad="G1"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_28" pad="G2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_29" pad="G3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_3" pad="B2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_30" pad="G6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_31" pad="H3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_32" pad="H6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_33" pad="J1"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_34" pad="J2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_35" pad="J3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_36" pad="J6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_37" pad="K3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_38" pad="K6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_39" pad="L1"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_4" pad="B4"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_40" pad="L2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_41" pad="L3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_42" pad="L6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_43" pad="M3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_44" pad="M6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_45" pad="N1"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_46" pad="N2"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_47" pad="N3"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_5" pad="B6"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_6" pad="B8"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_7" pad="B10"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_8" pad="B11"/>
<connect gate="E" pin="VSSA_9" pad="C1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="AWR2944ABGALTRQ1"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Texas Instruments"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LM63625DQDRRRQ1" prefix="U">
<gates>
<gate name="A" symbol="LM63625-Q1DRR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DRR0012E-IPC_A">
<connects>
<connect gate="A" pin="AGND" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="BOOT" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="FB" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="NC" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PAD" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="RESET_N" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="RT" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SW" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="SYNC_MODE" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="VIN" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="VSEL" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="LM63625DQDRRRQ1"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="REFDES" value="RefDes"/>
<attribute name="TYPE" value="TYPE"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="DRR0012E-IPC_B" package="DRR0012E-IPC_B">
<connects>
<connect gate="A" pin="AGND" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="BOOT" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="FB" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="NC" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PAD" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="RESET_N" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="RT" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SW" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="SYNC_MODE" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="VIN" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="VSEL" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="LM63625DQDRRRQ1"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="REFDES" value="RefDes"/>
<attribute name="TYPE" value="TYPE"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="DRR0012E-IPC_C" package="DRR0012E-IPC_C">
<connects>
<connect gate="A" pin="AGND" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="BOOT" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="FB" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="NC" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PAD" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="RESET_N" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="RT" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SW" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="SYNC_MODE" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="VIN" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="VSEL" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="LM63625DQDRRRQ1"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="REFDES" value="RefDes"/>
<attribute name="TYPE" value="TYPE"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="DRR0012E-MFG" package="DRR0012E-MFG">
<connects>
<connect gate="A" pin="AGND" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="BOOT" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="EN" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="FB" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="NC" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="PAD" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="RESET_N" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="RT" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="SW" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="SYNC_MODE" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="VIN" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="VSEL" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="LM63625DQDRRRQ1"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="REFDES" value="RefDes"/>
<attribute name="TYPE" value="TYPE"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LP877451A1RXVR" prefix="U">
<gates>
<gate name="A" symbol="LP877451A1RXVR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="VQFN-HR28_RXV_TEX">
<connects>
<connect gate="A" pin="AGND" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="AGND_2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="CS_SPI/WD_DIS" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="ENABLE" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="FB_B1" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="FB_B2" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="FB_B3" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="NER/GPO2" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="NINT" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="NRSTOUT" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="PGND_B12" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="PGND_B3BST" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PVIN_B1" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="PVIN_B2" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PVIN_B3" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="SCK_SPI" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="SDI_SPI" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="SDO_SPI" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="SW_B1" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="SW_B2" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="SW_B3" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="SW_BST" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="SYNCCLKIN" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="VCCA" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="VIO_LDO" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="VMON1/GPO1" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="VOUT_BST" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="VOUT_VLDO" pad="18"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="LP877451A1RXVR"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="TYPE" value="Power Management"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPS78417QDBVRQ1" prefix="U">
<gates>
<gate name="A" symbol="TPS784-Q1DBV"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DBV0005A_IPC_A">
<connects>
<connect gate="A" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="TPS78417QDBVRQ1"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="REFDES" value="RefDes"/>
<attribute name="TYPE" value="TYPE"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="DBV0005A_IPC_B" package="DBV0005A_IPC_B">
<connects>
<connect gate="A" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="TPS78417QDBVRQ1"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="REFDES" value="RefDes"/>
<attribute name="TYPE" value="TYPE"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="DBV0005A_IPC_C" package="DBV0005A_IPC_C">
<connects>
<connect gate="A" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="TPS78417QDBVRQ1"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="REFDES" value="RefDes"/>
<attribute name="TYPE" value="TYPE"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="DBV0005A_MFG" package="DBV0005A_MFG">
<connects>
<connect gate="A" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="TPS78417QDBVRQ1"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="REFDES" value="RefDes"/>
<attribute name="TYPE" value="TYPE"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="INA226AIDGST" prefix="U">
<gates>
<gate name="A" symbol="INA226_DGS_10"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DGS10">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="ALERT" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="SCL" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="SDA" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="VBUS" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VIN+" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="VIN-" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="VS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="INA226AIDGST"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Texas Instruments"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="DGS10-M" package="DGS10-M">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="ALERT" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="SCL" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="SDA" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="VBUS" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VIN+" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="VIN-" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="VS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="INA226AIDGST"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Texas Instruments"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="DGS10-L" package="DGS10-L">
<connects>
<connect gate="A" pin="A0" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="A1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="ALERT" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="SCL" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="SDA" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="VBUS" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VIN+" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="VIN-" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="VS" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="INA226AIDGST"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Texas Instruments"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TM4C1294NCPDTT3" prefix="U">
<gates>
<gate name="A" symbol="TM4C1294NCPDTPDT_A"/>
<gate name="B" symbol="TM4C1294NCPDTPDT_B"/>
<gate name="C" symbol="TM4C1294NCPDTPDT_C"/>
<gate name="D" symbol="TM4C1294NCPDTPDT_D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PDT0128A_N">
<connects>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="95"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="96"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="91"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="92"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="121"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="120"/>
<connect gate="A" pin="PC0_TCK_SWCLK" pad="100"/>
<connect gate="A" pin="PC1_TMS_SWDIO" pad="99"/>
<connect gate="A" pin="PC2_TDI" pad="98"/>
<connect gate="A" pin="PC3_TDO_SWO" pad="97"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PD0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="PD1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="PD2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PD3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PD4" pad="125"/>
<connect gate="A" pin="PD5" pad="126"/>
<connect gate="A" pin="PD6" pad="127"/>
<connect gate="A" pin="PD7" pad="128"/>
<connect gate="A" pin="PE0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PE1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PE2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PE3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PE4" pad="123"/>
<connect gate="A" pin="PE5" pad="124"/>
<connect gate="A" pin="PF0" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="PF1" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="PF2" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="PF3" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="PF4" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="PG0" pad="49"/>
<connect gate="A" pin="PG1" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="PH0" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PH1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PH2" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PH3" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PJ0" pad="116"/>
<connect gate="A" pin="PJ1" pad="117"/>
<connect gate="A" pin="PK0" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PK1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PK2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PK3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PK4" pad="63"/>
<connect gate="A" pin="PK5" pad="62"/>
<connect gate="A" pin="PK6" pad="61"/>
<connect gate="A" pin="PK7" pad="60"/>
<connect gate="B" pin="PL0" pad="81"/>
<connect gate="B" pin="PL1" pad="82"/>
<connect gate="B" pin="PL2" pad="83"/>
<connect gate="B" pin="PL3" pad="84"/>
<connect gate="B" pin="PL4" pad="85"/>
<connect gate="B" pin="PL5" pad="86"/>
<connect gate="B" pin="PL6" pad="94"/>
<connect gate="B" pin="PL7" pad="93"/>
<connect gate="B" pin="PM0" pad="78"/>
<connect gate="B" pin="PM1" pad="77"/>
<connect gate="B" pin="PM2" pad="76"/>
<connect gate="B" pin="PM3" pad="75"/>
<connect gate="B" pin="PM4" pad="74"/>
<connect gate="B" pin="PM5" pad="73"/>
<connect gate="B" pin="PM6" pad="72"/>
<connect gate="B" pin="PM7" pad="71"/>
<connect gate="B" pin="PN0" pad="107"/>
<connect gate="B" pin="PN1" pad="108"/>
<connect gate="B" pin="PN2" pad="109"/>
<connect gate="B" pin="PN3" pad="110"/>
<connect gate="B" pin="PN4" pad="111"/>
<connect gate="B" pin="PN5" pad="112"/>
<connect gate="B" pin="PP0" pad="118"/>
<connect gate="B" pin="PP1" pad="119"/>
<connect gate="B" pin="PP2" pad="103"/>
<connect gate="B" pin="PP3" pad="104"/>
<connect gate="B" pin="PP4" pad="105"/>
<connect gate="B" pin="PP5" pad="106"/>
<connect gate="B" pin="PQ0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="PQ1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="PQ2" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="PQ3" pad="27"/>
<connect gate="B" pin="PQ4" pad="102"/>
<connect gate="C" pin="EN0RXIN" pad="53"/>
<connect gate="C" pin="EN0RXIP" pad="54"/>
<connect gate="C" pin="EN0TXON" pad="56"/>
<connect gate="C" pin="EN0TXOP" pad="57"/>
<connect gate="C" pin="HIB_N" pad="65"/>
<connect gate="C" pin="OSC0" pad="88"/>
<connect gate="C" pin="OSC1" pad="89"/>
<connect gate="C" pin="RBIAS" pad="59"/>
<connect gate="C" pin="RST_N" pad="70"/>
<connect gate="C" pin="WAKE_N" pad="64"/>
<connect gate="C" pin="XOSC0" pad="66"/>
<connect gate="C" pin="XOSC1" pad="67"/>
<connect gate="D" pin="GND" pad="114"/>
<connect gate="D" pin="GNDA" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="GND_2" pad="17"/>
<connect gate="D" pin="GND_3" pad="48"/>
<connect gate="D" pin="GND_4" pad="55"/>
<connect gate="D" pin="GND_5" pad="58"/>
<connect gate="D" pin="GND_6" pad="80"/>
<connect gate="D" pin="VBAT" pad="68"/>
<connect gate="D" pin="VDD" pad="122"/>
<connect gate="D" pin="VDDA" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="VDDC" pad="115"/>
<connect gate="D" pin="VDDC_2" pad="87"/>
<connect gate="D" pin="VDD_10" pad="69"/>
<connect gate="D" pin="VDD_11" pad="79"/>
<connect gate="D" pin="VDD_12" pad="90"/>
<connect gate="D" pin="VDD_13" pad="101"/>
<connect gate="D" pin="VDD_14" pad="113"/>
<connect gate="D" pin="VDD_2" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="VDD_3" pad="16"/>
<connect gate="D" pin="VDD_4" pad="26"/>
<connect gate="D" pin="VDD_5" pad="28"/>
<connect gate="D" pin="VDD_6" pad="39"/>
<connect gate="D" pin="VDD_7" pad="47"/>
<connect gate="D" pin="VDD_8" pad="51"/>
<connect gate="D" pin="VDD_9" pad="52"/>
<connect gate="D" pin="VREFA+" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="TM4C1294NCPDTT3"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="REFDES" value="RefDes"/>
<attribute name="TYPE" value="TYPE"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="PDT0128A_M" package="PDT0128A_M">
<connects>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="95"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="96"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="91"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="92"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="121"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="120"/>
<connect gate="A" pin="PC0_TCK_SWCLK" pad="100"/>
<connect gate="A" pin="PC1_TMS_SWDIO" pad="99"/>
<connect gate="A" pin="PC2_TDI" pad="98"/>
<connect gate="A" pin="PC3_TDO_SWO" pad="97"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PD0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="PD1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="PD2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PD3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PD4" pad="125"/>
<connect gate="A" pin="PD5" pad="126"/>
<connect gate="A" pin="PD6" pad="127"/>
<connect gate="A" pin="PD7" pad="128"/>
<connect gate="A" pin="PE0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PE1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PE2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PE3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PE4" pad="123"/>
<connect gate="A" pin="PE5" pad="124"/>
<connect gate="A" pin="PF0" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="PF1" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="PF2" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="PF3" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="PF4" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="PG0" pad="49"/>
<connect gate="A" pin="PG1" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="PH0" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PH1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PH2" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PH3" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PJ0" pad="116"/>
<connect gate="A" pin="PJ1" pad="117"/>
<connect gate="A" pin="PK0" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PK1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PK2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PK3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PK4" pad="63"/>
<connect gate="A" pin="PK5" pad="62"/>
<connect gate="A" pin="PK6" pad="61"/>
<connect gate="A" pin="PK7" pad="60"/>
<connect gate="B" pin="PL0" pad="81"/>
<connect gate="B" pin="PL1" pad="82"/>
<connect gate="B" pin="PL2" pad="83"/>
<connect gate="B" pin="PL3" pad="84"/>
<connect gate="B" pin="PL4" pad="85"/>
<connect gate="B" pin="PL5" pad="86"/>
<connect gate="B" pin="PL6" pad="94"/>
<connect gate="B" pin="PL7" pad="93"/>
<connect gate="B" pin="PM0" pad="78"/>
<connect gate="B" pin="PM1" pad="77"/>
<connect gate="B" pin="PM2" pad="76"/>
<connect gate="B" pin="PM3" pad="75"/>
<connect gate="B" pin="PM4" pad="74"/>
<connect gate="B" pin="PM5" pad="73"/>
<connect gate="B" pin="PM6" pad="72"/>
<connect gate="B" pin="PM7" pad="71"/>
<connect gate="B" pin="PN0" pad="107"/>
<connect gate="B" pin="PN1" pad="108"/>
<connect gate="B" pin="PN2" pad="109"/>
<connect gate="B" pin="PN3" pad="110"/>
<connect gate="B" pin="PN4" pad="111"/>
<connect gate="B" pin="PN5" pad="112"/>
<connect gate="B" pin="PP0" pad="118"/>
<connect gate="B" pin="PP1" pad="119"/>
<connect gate="B" pin="PP2" pad="103"/>
<connect gate="B" pin="PP3" pad="104"/>
<connect gate="B" pin="PP4" pad="105"/>
<connect gate="B" pin="PP5" pad="106"/>
<connect gate="B" pin="PQ0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="PQ1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="PQ2" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="PQ3" pad="27"/>
<connect gate="B" pin="PQ4" pad="102"/>
<connect gate="C" pin="EN0RXIN" pad="53"/>
<connect gate="C" pin="EN0RXIP" pad="54"/>
<connect gate="C" pin="EN0TXON" pad="56"/>
<connect gate="C" pin="EN0TXOP" pad="57"/>
<connect gate="C" pin="HIB_N" pad="65"/>
<connect gate="C" pin="OSC0" pad="88"/>
<connect gate="C" pin="OSC1" pad="89"/>
<connect gate="C" pin="RBIAS" pad="59"/>
<connect gate="C" pin="RST_N" pad="70"/>
<connect gate="C" pin="WAKE_N" pad="64"/>
<connect gate="C" pin="XOSC0" pad="66"/>
<connect gate="C" pin="XOSC1" pad="67"/>
<connect gate="D" pin="GND" pad="114"/>
<connect gate="D" pin="GNDA" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="GND_2" pad="17"/>
<connect gate="D" pin="GND_3" pad="48"/>
<connect gate="D" pin="GND_4" pad="55"/>
<connect gate="D" pin="GND_5" pad="58"/>
<connect gate="D" pin="GND_6" pad="80"/>
<connect gate="D" pin="VBAT" pad="68"/>
<connect gate="D" pin="VDD" pad="122"/>
<connect gate="D" pin="VDDA" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="VDDC" pad="115"/>
<connect gate="D" pin="VDDC_2" pad="87"/>
<connect gate="D" pin="VDD_10" pad="69"/>
<connect gate="D" pin="VDD_11" pad="79"/>
<connect gate="D" pin="VDD_12" pad="90"/>
<connect gate="D" pin="VDD_13" pad="101"/>
<connect gate="D" pin="VDD_14" pad="113"/>
<connect gate="D" pin="VDD_2" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="VDD_3" pad="16"/>
<connect gate="D" pin="VDD_4" pad="26"/>
<connect gate="D" pin="VDD_5" pad="28"/>
<connect gate="D" pin="VDD_6" pad="39"/>
<connect gate="D" pin="VDD_7" pad="47"/>
<connect gate="D" pin="VDD_8" pad="51"/>
<connect gate="D" pin="VDD_9" pad="52"/>
<connect gate="D" pin="VREFA+" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="TM4C1294NCPDTT3"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="REFDES" value="RefDes"/>
<attribute name="TYPE" value="TYPE"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="PDT0128A_L" package="PDT0128A_L">
<connects>
<connect gate="A" pin="PA0" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="PA1" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="PA2" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="PA3" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="PA4" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="PA5" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="PA6" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="PA7" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="PB0" pad="95"/>
<connect gate="A" pin="PB1" pad="96"/>
<connect gate="A" pin="PB2" pad="91"/>
<connect gate="A" pin="PB3" pad="92"/>
<connect gate="A" pin="PB4" pad="121"/>
<connect gate="A" pin="PB5" pad="120"/>
<connect gate="A" pin="PC0_TCK_SWCLK" pad="100"/>
<connect gate="A" pin="PC1_TMS_SWDIO" pad="99"/>
<connect gate="A" pin="PC2_TDI" pad="98"/>
<connect gate="A" pin="PC3_TDO_SWO" pad="97"/>
<connect gate="A" pin="PC4" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="PC5" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="PC6" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="PC7" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="PD0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="PD1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="PD2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PD3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="PD4" pad="125"/>
<connect gate="A" pin="PD5" pad="126"/>
<connect gate="A" pin="PD6" pad="127"/>
<connect gate="A" pin="PD7" pad="128"/>
<connect gate="A" pin="PE0" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="PE1" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="PE2" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="PE3" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="PE4" pad="123"/>
<connect gate="A" pin="PE5" pad="124"/>
<connect gate="A" pin="PF0" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="PF1" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="PF2" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="PF3" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="PF4" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="PG0" pad="49"/>
<connect gate="A" pin="PG1" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="PH0" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="PH1" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="PH2" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="PH3" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="PJ0" pad="116"/>
<connect gate="A" pin="PJ1" pad="117"/>
<connect gate="A" pin="PK0" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="PK1" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="PK2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="PK3" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="PK4" pad="63"/>
<connect gate="A" pin="PK5" pad="62"/>
<connect gate="A" pin="PK6" pad="61"/>
<connect gate="A" pin="PK7" pad="60"/>
<connect gate="B" pin="PL0" pad="81"/>
<connect gate="B" pin="PL1" pad="82"/>
<connect gate="B" pin="PL2" pad="83"/>
<connect gate="B" pin="PL3" pad="84"/>
<connect gate="B" pin="PL4" pad="85"/>
<connect gate="B" pin="PL5" pad="86"/>
<connect gate="B" pin="PL6" pad="94"/>
<connect gate="B" pin="PL7" pad="93"/>
<connect gate="B" pin="PM0" pad="78"/>
<connect gate="B" pin="PM1" pad="77"/>
<connect gate="B" pin="PM2" pad="76"/>
<connect gate="B" pin="PM3" pad="75"/>
<connect gate="B" pin="PM4" pad="74"/>
<connect gate="B" pin="PM5" pad="73"/>
<connect gate="B" pin="PM6" pad="72"/>
<connect gate="B" pin="PM7" pad="71"/>
<connect gate="B" pin="PN0" pad="107"/>
<connect gate="B" pin="PN1" pad="108"/>
<connect gate="B" pin="PN2" pad="109"/>
<connect gate="B" pin="PN3" pad="110"/>
<connect gate="B" pin="PN4" pad="111"/>
<connect gate="B" pin="PN5" pad="112"/>
<connect gate="B" pin="PP0" pad="118"/>
<connect gate="B" pin="PP1" pad="119"/>
<connect gate="B" pin="PP2" pad="103"/>
<connect gate="B" pin="PP3" pad="104"/>
<connect gate="B" pin="PP4" pad="105"/>
<connect gate="B" pin="PP5" pad="106"/>
<connect gate="B" pin="PQ0" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="PQ1" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="PQ2" pad="11"/>
<connect gate="B" pin="PQ3" pad="27"/>
<connect gate="B" pin="PQ4" pad="102"/>
<connect gate="C" pin="EN0RXIN" pad="53"/>
<connect gate="C" pin="EN0RXIP" pad="54"/>
<connect gate="C" pin="EN0TXON" pad="56"/>
<connect gate="C" pin="EN0TXOP" pad="57"/>
<connect gate="C" pin="HIB_N" pad="65"/>
<connect gate="C" pin="OSC0" pad="88"/>
<connect gate="C" pin="OSC1" pad="89"/>
<connect gate="C" pin="RBIAS" pad="59"/>
<connect gate="C" pin="RST_N" pad="70"/>
<connect gate="C" pin="WAKE_N" pad="64"/>
<connect gate="C" pin="XOSC0" pad="66"/>
<connect gate="C" pin="XOSC1" pad="67"/>
<connect gate="D" pin="GND" pad="114"/>
<connect gate="D" pin="GNDA" pad="10"/>
<connect gate="D" pin="GND_2" pad="17"/>
<connect gate="D" pin="GND_3" pad="48"/>
<connect gate="D" pin="GND_4" pad="55"/>
<connect gate="D" pin="GND_5" pad="58"/>
<connect gate="D" pin="GND_6" pad="80"/>
<connect gate="D" pin="VBAT" pad="68"/>
<connect gate="D" pin="VDD" pad="122"/>
<connect gate="D" pin="VDDA" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="VDDC" pad="115"/>
<connect gate="D" pin="VDDC_2" pad="87"/>
<connect gate="D" pin="VDD_10" pad="69"/>
<connect gate="D" pin="VDD_11" pad="79"/>
<connect gate="D" pin="VDD_12" pad="90"/>
<connect gate="D" pin="VDD_13" pad="101"/>
<connect gate="D" pin="VDD_14" pad="113"/>
<connect gate="D" pin="VDD_2" pad="7"/>
<connect gate="D" pin="VDD_3" pad="16"/>
<connect gate="D" pin="VDD_4" pad="26"/>
<connect gate="D" pin="VDD_5" pad="28"/>
<connect gate="D" pin="VDD_6" pad="39"/>
<connect gate="D" pin="VDD_7" pad="47"/>
<connect gate="D" pin="VDD_8" pad="51"/>
<connect gate="D" pin="VDD_9" pad="52"/>
<connect gate="D" pin="VREFA+" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="TM4C1294NCPDTT3"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="REFDES" value="RefDes"/>
<attribute name="TYPE" value="TYPE"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FT4232HL-REEL" prefix="U">
<gates>
<gate name="A" symbol="FT4232HL-REEL"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP64_FT4232_FTD">
<connects>
<connect gate="A" pin="ADBUS0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="ADBUS1" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="ADBUS2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="ADBUS3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="ADBUS4" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="ADBUS5" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="ADBUS6" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="ADBUS7" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="AGND" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS0" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS1" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS2" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS3" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS4" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS5" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS6" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS7" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS0" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS1" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS2" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS3" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS4" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS5" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS6" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS7" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS0" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS1" pad="52"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS2" pad="53"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS3" pad="54"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS4" pad="55"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS5" pad="57"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS6" pad="58"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS7" pad="59"/>
<connect gate="A" pin="DM" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="DP" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="EECLK" pad="62"/>
<connect gate="A" pin="EECS" pad="63"/>
<connect gate="A" pin="EEDATA" pad="61"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="51"/>
<connect gate="A" pin="GND_2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="GND_3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GND_4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="GND_5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="GND_6" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="GND_7" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="GND_8" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="OSCI" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OSCO" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PWREN" pad="60"/>
<connect gate="A" pin="REF" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="SUSPEND" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="TEST" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="VCCIO" pad="56"/>
<connect gate="A" pin="VCCIO_2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="VCCIO_3" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="VCCIO_4" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="VCORE" pad="64"/>
<connect gate="A" pin="VCORE_2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="VCORE_3" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="VPHY" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="VPLL" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="VREGIN" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="VREGOUT" pad="49"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="FT4232HL-REEL"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="FTDI, Future Technology Devices International Ltd"/>
<attribute name="TYPE" value="Interface"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="LQFP64_FT4232_FTD-M" package="LQFP64_FT4232_FTD-M">
<connects>
<connect gate="A" pin="ADBUS0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="ADBUS1" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="ADBUS2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="ADBUS3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="ADBUS4" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="ADBUS5" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="ADBUS6" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="ADBUS7" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="AGND" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS0" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS1" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS2" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS3" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS4" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS5" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS6" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS7" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS0" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS1" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS2" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS3" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS4" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS5" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS6" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS7" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS0" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS1" pad="52"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS2" pad="53"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS3" pad="54"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS4" pad="55"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS5" pad="57"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS6" pad="58"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS7" pad="59"/>
<connect gate="A" pin="DM" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="DP" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="EECLK" pad="62"/>
<connect gate="A" pin="EECS" pad="63"/>
<connect gate="A" pin="EEDATA" pad="61"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="51"/>
<connect gate="A" pin="GND_2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="GND_3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GND_4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="GND_5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="GND_6" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="GND_7" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="GND_8" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="OSCI" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OSCO" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PWREN" pad="60"/>
<connect gate="A" pin="REF" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="SUSPEND" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="TEST" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="VCCIO" pad="56"/>
<connect gate="A" pin="VCCIO_2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="VCCIO_3" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="VCCIO_4" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="VCORE" pad="64"/>
<connect gate="A" pin="VCORE_2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="VCORE_3" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="VPHY" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="VPLL" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="VREGIN" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="VREGOUT" pad="49"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="FT4232HL-REEL"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="FTDI, Future Technology Devices International Ltd"/>
<attribute name="TYPE" value="Interface"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="LQFP64_FT4232_FTD-L" package="LQFP64_FT4232_FTD-L">
<connects>
<connect gate="A" pin="ADBUS0" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="ADBUS1" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="ADBUS2" pad="18"/>
<connect gate="A" pin="ADBUS3" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="ADBUS4" pad="21"/>
<connect gate="A" pin="ADBUS5" pad="22"/>
<connect gate="A" pin="ADBUS6" pad="23"/>
<connect gate="A" pin="ADBUS7" pad="24"/>
<connect gate="A" pin="AGND" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS0" pad="26"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS1" pad="27"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS2" pad="28"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS3" pad="29"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS4" pad="30"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS5" pad="32"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS6" pad="33"/>
<connect gate="A" pin="BDBUS7" pad="34"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS0" pad="38"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS1" pad="39"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS2" pad="40"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS3" pad="41"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS4" pad="43"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS5" pad="44"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS6" pad="45"/>
<connect gate="A" pin="CDBUS7" pad="46"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS0" pad="48"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS1" pad="52"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS2" pad="53"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS3" pad="54"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS4" pad="55"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS5" pad="57"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS6" pad="58"/>
<connect gate="A" pin="DDBUS7" pad="59"/>
<connect gate="A" pin="DM" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="DP" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="EECLK" pad="62"/>
<connect gate="A" pin="EECS" pad="63"/>
<connect gate="A" pin="EEDATA" pad="61"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="51"/>
<connect gate="A" pin="GND_2" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="GND_3" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="GND_4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="GND_5" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="GND_6" pad="25"/>
<connect gate="A" pin="GND_7" pad="35"/>
<connect gate="A" pin="GND_8" pad="47"/>
<connect gate="A" pin="OSCI" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OSCO" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="PWREN" pad="60"/>
<connect gate="A" pin="REF" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="RESET" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="SUSPEND" pad="36"/>
<connect gate="A" pin="TEST" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="VCCIO" pad="56"/>
<connect gate="A" pin="VCCIO_2" pad="20"/>
<connect gate="A" pin="VCCIO_3" pad="31"/>
<connect gate="A" pin="VCCIO_4" pad="42"/>
<connect gate="A" pin="VCORE" pad="64"/>
<connect gate="A" pin="VCORE_2" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="VCORE_3" pad="37"/>
<connect gate="A" pin="VPHY" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="VPLL" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="VREGIN" pad="50"/>
<connect gate="A" pin="VREGOUT" pad="49"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="FT4232HL-REEL"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="FTDI, Future Technology Devices International Ltd"/>
<attribute name="TYPE" value="Interface"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="93LC46B-I/ST" prefix="U">
<gates>
<gate name="A" symbol="93LC46B-I/ST"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP8_MC_MCH">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CS" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="DI" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="DO" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="NC" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="NC_2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VSS" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="93LC46B-I/ST"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Microchip"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="TSSOP8_MC_MCH-M" package="TSSOP8_MC_MCH-M">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CS" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="DI" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="DO" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="NC" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="NC_2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VSS" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="93LC46B-I/ST"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Microchip"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="TSSOP8_MC_MCH-L" package="TSSOP8_MC_MCH-L">
<connects>
<connect gate="A" pin="CLK" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="CS" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="DI" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="DO" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="NC" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="NC_2" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VSS" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="93LC46B-I/ST"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Microchip"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TPD4E004DRYR" prefix="U">
<gates>
<gate name="A" symbol="TPD4E004_DRY_6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DRY6">
<connects>
<connect gate="A" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="IO1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="IO2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="IO3" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="IO4" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="TPD4E004DRYR"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Texas Instruments"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TS3A5018RSVR" prefix="U">
<gates>
<gate name="A" symbol="TS3A5018_RSV_16"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RSV16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!EN" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="COM1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="COM2" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="COM3" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="COM4" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="IN" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="NC1" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="NC2" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="NC3" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="NC4" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="NO1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="NO2" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="NO3" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="NO4" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="V+" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2025 Ultra Librarian. All rights reserved."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="TS3A5018RSVR"/>
<attribute name="MFR_NAME" value="Texas Instruments"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="XCA204">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XCA204"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="XCA204">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BS" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GD25B64CWAG">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="GD25B64CWAG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="WSON8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CS#" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="EP" pad="EP"/>
<connect gate="G$1" pin="IO2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="IO3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SI(IO2)" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SO(IO1)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
