<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="QPA2811">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="QPA2811">
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="GND@3"/>
<pin name="GND@4"/>
<pin name="GND@5"/>
<pin name="RFIN@1"/>
<pin name="RFIN@2"/>
<pin name="GND@6"/>
<pin name="GND@7"/>
<pin name="GND@8"/>
<pin name="GND@9"/>
<pin name="GND@10"/>
<pin name="GND@11"/>
<pin name="VG1@1"/>
<pin name="VG1@2"/>
<pin name="VG1@3"/>
<pin name="VD1@1"/>
<pin name="VD1@2"/>
<pin name="VD1@3"/>
<pin name="VD1@4"/>
<pin name="VD1@5"/>
<pin name="VD1@6"/>
<pin name="VD1@7"/>
<pin name="GND@12"/>
<pin name="GND@13"/>
<pin name="GND@14"/>
<pin name="GND@15"/>
<pin name="GND@16"/>
<pin name="GND@17"/>
<pin name="RFOUT@1"/>
<pin name="RFOUT@2"/>
<pin name="GND@18"/>
<pin name="GND@19"/>
<pin name="GND@20"/>
<pin name="GND@21"/>
<pin name="GND@22"/>
<pin name="GND@23"/>
<pin name="VD2@1"/>
<pin name="VD2@2"/>
<pin name="VD2@3"/>
<pin name="VD2@4"/>
<pin name="VD2@5"/>
<pin name="VD2@6"/>
<pin name="VD2@7"/>
<pin name="VG2@1"/>
<pin name="VG2@2"/>
<pin name="VG2@3"/>
<pin name="GND@24"/>
<pin name="PAD"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="QPA2811">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="QPA2811"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QPA2811">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@10" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@11" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@12" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@13" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@14" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@15" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@16" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@17" pad="P$29"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@18" pad="P$32"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@19" pad="P$33"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@20" pad="P$34"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@21" pad="P$35"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@22" pad="P$36"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@23" pad="P$37"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@24" pad="P$48"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@7" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@8" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@9" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="PAD" pad="P$49"/>
<connect gate="G$1" pin="RFIN@1" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="RFIN@2" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="RFOUT@1" pad="P$30"/>
<connect gate="G$1" pin="RFOUT@2" pad="P$31"/>
<connect gate="G$1" pin="VD1@1" pad="P$17"/>
<connect gate="G$1" pin="VD1@2" pad="P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="VD1@3" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="VD1@4" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="VD1@5" pad="P$21"/>
<connect gate="G$1" pin="VD1@6" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="VD1@7" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="VD2@1" pad="P$38"/>
<connect gate="G$1" pin="VD2@2" pad="P$39"/>
<connect gate="G$1" pin="VD2@3" pad="P$40"/>
<connect gate="G$1" pin="VD2@4" pad="P$41"/>
<connect gate="G$1" pin="VD2@5" pad="P$42"/>
<connect gate="G$1" pin="VD2@6" pad="P$43"/>
<connect gate="G$1" pin="VD2@7" pad="P$44"/>
<connect gate="G$1" pin="VG1@1" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="VG1@2" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="VG1@3" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="VG2@1" pad="P$45"/>
<connect gate="G$1" pin="VG2@2" pad="P$46"/>
<connect gate="G$1" pin="VG2@3" pad="P$47"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
