<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/19975798/1593508/2.50/6/3/Filter/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;Signal Conditioning 978 MHz Temperature Compensated SAW Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="AFIITC0015">
<description>&lt;b&gt;6-SMD, No Lead&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="AFII-TC-0015">
<pin name="GROUND" direction="io"/>
<pin name="INPUT" direction="io"/>
<pin name="GND_1" direction="io"/>
<pin name="GND_2" direction="io"/>
<pin name="OUT" direction="io"/>
<pin name="GND_3" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="AFII-TC-0015" prefix="FL">
<description>&lt;b&gt;Signal Conditioning 978 MHz Temperature Compensated SAW Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://abracon.com/datasheets/AFII-TC-0015.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AFII-TC-0015"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AFIITC0015">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GROUND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="INPUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_3" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value=""/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value=""/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="ABRACON"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="AFII-TC-0015"/>
<attribute name="Description" value="Signal Conditioning 978 MHz Temperature Compensated SAW Filter"/>
<attribute name="Height" value="1.4mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
