<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/16002754/1593508/2.50/6/4/Filter/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;Signal Conditioning FILTER, SAW, 1090 MHZ, 6SMD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SF2321D">
<description>&lt;b&gt;SF2321D-3&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SF2321D">
<pin name="GROUND_1" direction="io"/>
<pin name="SINGLE-ENDED_INPUT" direction="io"/>
<pin name="GROUND_2" direction="io"/>
<pin name="GROUND_3" direction="io"/>
<pin name="SINGLE-ENDED_OUTPUT" direction="io"/>
<pin name="GROUND_4" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SF2321D" prefix="FL">
<description>&lt;b&gt;Signal Conditioning FILTER, SAW, 1090 MHZ, 6SMD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://www.rfmi.co/pdf/Datasheet/sf2321d.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SF2321D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SF2321D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GROUND_1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SINGLE-ENDED_INPUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GROUND_2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GROUND_3" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SINGLE-ENDED_OUTPUT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GROUND_4" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value=""/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value=""/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="RFMi"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="SF2321D"/>
<attribute name="Description" value="Signal Conditioning FILTER, SAW, 1090 MHZ, 6SMD"/>
<attribute name="Height" value="1.7mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
