<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/19300037/1593508/2.50/5/2/Connector/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;SMA Connector Jack, Female Socket 50 Ohms Through Hole Solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1420731211">
<description>&lt;b&gt;142-0731-211-1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="142-0731-211">
<pin name="1" direction="io"/>
<pin name="2" direction="io"/>
<pin name="3" direction="io"/>
<pin name="4" direction="io"/>
<pin name="5" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="142-0731-211" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;SMA Connector Jack, Female Socket 50 Ohms Through Hole Solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://www.cinch.com/media/drawings/products/rf-microwave/connectors/dr-CCS-JOHNS-142-0731-211.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="142-0731-211"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1420731211">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="530-142-0731-211"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Johnson-Cinch-Connectivity-Solutions/142-0731-211?qs=HFfMDpzxxd0OVzI3hm9tuA%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Cinch Connectivity Solutions"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="142-0731-211"/>
<attribute name="Description" value="SMA Connector Jack, Female Socket 50 Ohms Through Hole Solder"/>
<attribute name="Height" value="9.8852mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
